|  |  |
| --- | --- |
| 　運行前点検リスト　 | 令和　　　年　　　月　　　日 |
| 車両登録番号： |
|  |
| 点検箇所 | 点検内容 | チェック欄 |
| １ | ブレーキ | １ブレーキペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であり、かつ、片ぎきがないこと。 |  |
| ２ブレーキの液量が十分であること。 |  |
| ３空気圧力の上がり具合が不良でないこと。 |  |
| ４ブレーキペダルを踏み込んで放した場合にブレーキペダルからの排気音が正常であること。 |  |
| ５駐車ブレーキレバーの引きしろが適当であること。 |  |
| ２ | タイヤ | １タイヤの空気圧が適当であること。 |  |
| ２亀裂及び損傷がないこと。 |  |
| ３異常な摩耗がないこと。 |  |
| ４金属片や石等の異物がないこと。 |  |
| ５溝の深さが十分であること。 |  |
| ３ | 原動機 | １ラジエータ等の冷却装置から水漏れがないこと。 |  |
| ２冷却水の量が十分であること。 |  |
| ３ファンベルトの張り具合が適当であり、損傷がないこと。 |  |
| ４エンジンオイルの量が適当であること。 |  |
| ４ | 燃料装置 | １燃料の量が十分であること。 |  |
| ５ | 灯火装置及び方向指示器 | １点滅具合が不良でないこと。 |  |
| ２汚れや損傷がないこと。 |  |
| ６ | 後写鏡及び反射鏡 | １写影が不良でないこと。 |  |
| ７ | 反射鏡及び自動車登録番号標または車両番号 | １汚れ及び損傷がないこと。 |  |
| ８ | エアタンク | １エアタンクに凝水がないこと。 |  |
| ２空気圧力が適当であること。 |  |
| ９ | 前日の運行において異常が認められた箇所異常箇所及び内容上記に対する処置 | １当該箇所に異常がないこと。 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 整備管理者 | 車両担当者 | 運行前点検者 |
|  |  | 　　　　　　　課　　　氏名 |
|  |  |  |
|  |  |  |