|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 運行前点検リスト | | | | | 令和　　　年　　　月　　　日 | |
| 車両登録番号： | |
|  | | | | | | |
| 点検箇所 | | | 点検内容 | | | チェック欄 |
| １ | ブレーキ | | １ブレーキペダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であり、かつ、片ぎきがないこと。 | | |  |
| ２ブレーキの液量が十分であること。 | | |  |
| ３空気圧力の上がり具合が不良でないこと。 | | |  |
| ４ブレーキペダルを踏み込んで放した場合にブレーキペダルからの排気音が正常であること。 | | |  |
| ５駐車ブレーキレバーの引きしろが適当であること。 | | |  |
| ２ | タイヤ | | １タイヤの空気圧が適当であること。 | | |  |
| ２亀裂及び損傷がないこと。 | | |  |
| ３異常な摩耗がないこと。 | | |  |
| ４金属片や石等の異物がないこと。 | | |  |
| ５溝の深さが十分であること。 | | |  |
| ３ | 原動機 | | １ラジエータ等の冷却装置から水漏れがないこと。 | | |  |
| ２冷却水の量が十分であること。 | | |  |
| ３ファンベルトの張り具合が適当であり、損傷がないこと。 | | |  |
| ４エンジンオイルの量が適当であること。 | | |  |
| ４ | 燃料装置 | | １燃料の量が十分であること。 | | |  |
| ５ | 灯火装置及び方向指示器 | | １点滅具合が不良でないこと。 | | |  |
| ２汚れや損傷がないこと。 | | |  |
| ６ | 後写鏡及び反射鏡 | | １写影が不良でないこと。 | | |  |
| ７ | 反射鏡及び自動車登録番号標または車両番号 | | １汚れ及び損傷がないこと。 | | |  |
| ８ | エアタンク | | １エアタンクに凝水がないこと。 | | |  |
| ２空気圧力が適当であること。 | | |  |
| ９ | 前日の運行において異常が認められた箇所  異常箇所及び内容  上記に対する処置 | | １当該箇所に異常がないこと。 | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
| 整備管理者 | | 車両担当者 | | 運行前点検者 | | |
|  | |  | | 課　　　氏名 | | |
|  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | | |