日常点検（運行前点検）

|  |
| --- |
| １．車まわりの点検 |
| １ | 空気圧 | 接地部のたわみ状態は適切ですか？ |
| ２ | タイヤに損傷はないか | 釘などはささっていませんか？ |
| ３ | タイヤが片減りしてないか | 平均的に減っていますか？ |
| ４ | 溝は十分あるか | スリップサインは出ていませんか？ |
| ５ | ランプ類の点灯点滅は正常か | 明るさ・向きは適切ですか？ |
| ６ | レンズに汚れや損傷はないか | 確実に取り付けられていますか？ |
| ２．ボンネット内の点検 |
| １ | ブレーキ・クラッチオイルの量 | 液量がMAXとMINの間にありますか？ |
| ２ | バッテリー液の量 | 液量がUpperとLowerの間にありますか？ |
| ３ | エンジンオイルの量 | オイルレベルゲージがHとLとの間にありますか？ |
| ４ | ラジエターの冷却液の量 | 液量がMAXとMINの間にありますか？ |
| ５ | ウィンドウウォッシャー液の量 | タンク内の液量は十分ですか？ |
| ３．シートに座っての点検 |
| １ | ブレーキペダルの踏みしろは適切か | 踏み込んだ時に異常はありませんか？ |
| ２ | サイドブレーキの引きしろは適切か | 引きしろが多すぎたり少なすぎたりしませんか？ |
| ３ | バックミラーの位置は適切か | 十分に後方や側面が確認できますか？ |
| ４ | ワイパーは作動するか | 拭き残しや異音はしませんか？ |
| ４．エンジンをかけての点検 |
| １ | エンジンは速やかに作動するか | 異音無く、円滑に始動しますか？ |
| ２ | エンジンをかけたら警告灯は消えているか | 正しく警告灯は消えますか？ |
| ３ | アイドリングは安定しているか | 回転にムラはありませんか？ |
| ４ | 加速は滑らかに回転するか | 低速および加速の状態は適切ですか？ |

※　点検の結果異常が認められたら、すみやかに点検整備の報告をすること。