事務所チェックリスト

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | チェックポイント | 良否 | 指導項目 |
| 空気環境 | 気積 | 10㎥/人になっているか |  |  |
| 一酸化炭素 | 50ppm以下になっているか |  |  |
| 炭酸ガス | 5000ppm以下になっているか |  |  |
| 室温が10℃以下の時 | 暖房などの措置を行っているか |  |  |
| 冷房実施の時 | 外気温より著しく低くなっていないか |  |  |
| 空気調和設備 | 浮遊粉じん | 0.15㎎/㎥になっているか |  |  |
| 一酸化炭素 | 10ppm以下になっているか |  |  |
| 炭酸ガス | 1000ppm以下になっているか |  |  |
| 気流 | 0.5m/s以下になっているか |  |  |
| 室温 | 17℃以上になるように努めているか |  |  |
| 28℃以下になるように努めているか |  |  |
| 相対湿度 | 40％以上になるように努めているか |  |  |
| 70％以下になるように努めているか |  |  |
| 測定 | 2ヶ月ごとに1回以上行っているか |  |  |
| 機械換気設備 | 浮遊粉じん | 0.15㎎/m3以下になっているか |  |  |
| 一酸化炭素 | 10ppm以下になっているか |  |  |
| 炭酸ガス | 1000ppm以下になっているか |  |  |
| 気流 | 0.5m/s以下になっているか |  |  |
| 採光・照明 | 精密な作業 | 300ルクス以上になっているか |  |  |
| 普通の作業 | 150ルクス以上になっているか |  |  |
| 粗な作業 | 70ルクス以上になっているか |  |  |
| 採光・照明の方法 | 照明の対照を少なくしているか |  |  |
| 照明設備の点検 | 6ヶ月以内ごとに1回以上行っているか |  |  |
| 事務機器を5台以上集中して作業を行わせる場合 | 専用室は遮音及び吸音の機能をもつ隔壁になっているか |  |  |