船舶保守管理計画(設備部)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 船名 | |  | | | 期間 | 年　　月　　日〜　　　　　年　　月　　日 | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 区分 | 保守項目 | | | 運転時間 | | | | | |
| 点検部 | | 保守内容 | 毎日(随時) | | 1ヶ月毎 | 6ヶ月毎 | 年月 | 年月 |
| 一般設備 | 居住、衛生及び  脱出設備 | | ブルワーク、さく欄、舷梯、安全通行設備、 | ○ | |  |  | ○ 定期 | ○ 1中 |
| 甲板口の保護装置 |  | |  |  |  |  |
| 非常時説明の掲示板 |  | | ○ |  | ○ 定期 | ○ 1中 |
| 非常表示灯、非常照明の非常電源による点灯 |  | | ○ |  | ○ 定期 | ○ 1中 |
|  |  | |  |  |  |  |
| 錨、錨鎖及び索 | | 現状、数量の確認 | ○ | |  |  | ○ 定期 | ○ 1中 |
| 錨鎖の摩耗状況 |  | |  | ○ | ○ 定期 | ○ 1中 |
| ウインドラスの作動状況 | ○ | | ○ |  | ○ 定期 | ○ 1中 |
| 遠隔制御係船装置の遠隔と機側の切換 |  | |  | ○ | ○ 定期 | ○ 1中 |
|  |  | |  |  |  |  |
| 操舵装置 | | 鎖、棒、滑車、ピンの寸法測定 |  | |  |  | ○ 定期 | ○ 1中 |
| 作動試験 | ○ | |  |  | ○ 定期 | ○ 1中 |
| 自動操舵装置への航海情報伝達状況 | ○ | |  |  | ○ 定期 | ○ 1中 |
| 自動操舵装置への給電と動作中の表示 | ○ | |  |  | ○ 定期 | ○ 1中 |
|  |  | |  |  |  |  |
| 航海用具 | | 船灯、信号灯の断線警報の効力試験 | ○ | |  |  | ○ 定期 | ○ 1中 |
| 汽笛の吹鳴試験 | ○ | |  |  | ○ 定期 | ○ 1中 |
| ECDIS の動作確認 | ○ | |  |  | ○ 定期 | ○ 1中 |
|  |  | |  |  |  |  |